様式第4号(その1)(第6条関係)

液化石油ガス設備工事明細書(個別事項)

(バルク容器：貯蔵能力500kg超～3,000kg未満)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 確認事項 | 確認 | | 備考  添付書類 |
| 良 | 否 |
| カップリング用液流出防止装置付き液取入バルブ | 液取入バルブ：高圧ガス設備試験合格品  大臣認定品  カップリング：高圧ガス設備試験合格品  大臣認定品 | 良 | 否 | 試験成績書 |
| ガス放出防止器等付きガス取出バルブ | ガス取出バルブ：高圧ガス設備試験合格品  大臣認定品  ガス放出防止器：調整器一体型  大臣認定品  高圧ガス設備試験合格品 | 良 | 否 | 試験成績書 |
| ガス放出防止器、緊急遮断装置付き液取出バルブ | 液取出バルブ：使用　　不使用(プラグ止)  高圧ガス設備試験合格品  大臣認定品  ガス放出防止器等：高圧ガス設備試験合格品  大臣認定品 | 良 | 否 | 試験成績書 |
| カップリング付き均圧バルブ | 均圧バルブ：使用　　不使用  高圧ガス設備試験合格品  大臣認定品  カップリング：高圧ガス設備試験合格品  大臣認定品 | 良 | 否 | 試験成績書 |
| 液面計 | 高圧ガス設備試験合格品  大臣認定品 | 良 | 否 | 試験成績書 |
| 過充てん防止装置 | 高圧ガス設備試験合格品  大臣認定品 | 良 | 否 | 試験成績書 |
| プロテクター | 付属機器はプロテクター内に設置(液面計、過充てん防止装置は漏えいのおそれのない場合は除く) | 良 | 否 |  |
| 表示等 | 液化石油ガス又はLPガス及び火気厳禁(朱書)  緊急時連絡先(認定保安機関と同じ場合は不要) | 良 | 否 |  |
| スカート又は  サドル等 | スカート　　サドル  その他（　　　　　　　　　　　　） | 良 | 否 |  |
| 基礎の設置 | 地盤面からの高さ(　　　　)cm | 良 | 否 |  |
| 車両からの保護 | ネットフェンス　ガードパイプ  縁石　その他(　　　　　　　　　) | 良 | 否 | 写真or図面 |
| 安全弁の放出管開放部の位置 | 開口部の位置：バルク容器の頂部から(　　　)cm  雨水の浸入防止措置：(　　　　　　) | 良 | 否 |  |
| 設置場所  火気をさえぎる措置  （１ｔ未満） | 火気からの距離(　　　　)m  不足の場合の措置方法(　　　　　　　　　　　) | 良 | 否 |  |
| 温度上昇防止措置  （１ｔ未満） | 日光の照射によっても常に40℃以下に保つ措置  日光以外の熱源により、容器が40℃を超えるときは、不燃性の隔壁の設置 | 良 | 否 |  |